PALOTEKNINEn SELVITYS  
(Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta)

**Rakennuspaikka (kiinteistötunnus, osoite): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.**

**Rakentamislupaa haettaessa on suunnitelmissa esitettävä seuraavat rakennuksen paloturvallisuuteen vaikuttavat seikat:**

**1.** Rakennuksen paloluokka (4 §)  P0  P1  P2  P3  
**2.** Rakennuksen kerrosala Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. m2**3.** Rakennuksen henkilömäärä (8 §) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.  
**4.** Rakennuksen käyttötarkoitus (5 §): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.  
 Käyttötarkoituksen tarkennus (tuotantorakennukset ja varastot):  
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.  
**5.** Kerrosluku (8 §), maanpäällä Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. kerrosta,  kellarikerros  
 käyttöullakko  
**6.** Rakennuksen palotekninen korkeus (8 §) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. metriä  
**7.** Palovaarallisuusluokka PVL 1  PVL 2  
**8.** Oletettuun palonkehitykseen perustuvaa suunnittelua (paloluokka P0) käytettäessä on esitettävä Ympäristöministeriön asetuksessa 848/2017 esitetyt selvitykset.  
**9.**   Rakennuksessa ei ole poikkeuksia säädöksistä tai ohjeista. **10.**  Poikkeukset perusteluineen erillisenä selvityksenä, liitteitä yhteensä Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. kpl.  
**11**. Rakennukseen tulee seuraavat paloturvallisuutta parantavat ratkaisut:  
  
 Palovaroittimet (sähköverkko)  Savunpoisto  Pelastustiet

Palovaroitinjärjestelmä  Poistumiskilvet  Käsisammuttimet (jälkivalaisevat)

Paloilmoitin  Poistumisopasteet  Pikapalopostit

Sammutuslaitteisto  Poistumisreittien  Kuivanousut  
 valaistus

Sammutusreitti kellariin  Turvallisuusselvitys

**Pääpiirustuksissa tai muissa lupa-asiakirjoissa esitetään seuraavat palotekniset ratkaisut:**

**12.** Palo-osastojen rajat ja pinta-alat (esitetään kolmoispistekatkoviivalla)  
**13.** Osastoivien ja kantavien rakenteiden paloluokat  
**14.** Palokuormat, tilojen käyttötarkoitukset ja muista poikkeavat palovaarallisuusluokat palo-osastoittain

**15.** Pintakerrosluokkien merkinnät (sisäpuoliset, ulkopuoliset sekä katteet)  
**16.** Ullakon osastointi, pääsy ullakolle ja vesikatolle  
**17.** Poistumisalueet henkilömäärineen, uloskäytävät leveyksineen, kulkureittien pituudet pohjapiirrokseen sekä pelastustiet ja sammutusreitit asemapiirrokseen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennös (rakennussuunnittelija)